~6pkt pomiarowych przy kolanie charakterystyki

Punkty pomiarowe do

Uref ma być większe od napięcia znamionowego o ~50V, z tym że Vref jest równe